**Приложение № 2 к документации о закупке**

**Приложение № 2**

**к Договору №**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку металлопроката для нужд АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»**

Обязательные требования и гарантии поставляемого товара,

установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

**Спецификация:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Технические условия** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Ст. 20 Круг ф 25 – 30 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 116 |
| 2 | Ст. 20 Круг ф 40 – 54 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 533 |
| 3 | Ст. 20 Круг ф 50 – 30 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 463 |
| 4 | Ст. 20 Круг ф 60 – 48 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 1065 |
| 5 | Ст. 20 Круг ф 70 – 54 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 1631 |
| 6 | Ст. 20 Круг ф 80 – 36 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 1420 |
| 7 | Ст. 20 Круг ф 90 – 12 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 599 |
| 8 | Ст. 20 Круг ф 100 – 18 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 2590-2066 | кг | 1100 |
| 9 | Ст. 20 Труба ВГП ф 57х3,5 – 6 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 1050-2013/ГОСТ 3262-75 | кг | 167 |
| 10 | Ст. 65Г Лист 6х1500х6000 – 21 шт. | ГОСТ 1577-81/ГОСТ 14959-79 | кг | 8 857 |
| 11 | Ст. 65Г Лист 12х1500х6000 – 21 шт. | ГОСТ 1577-81/ГОСТ 14959-79 | кг | 7 592 |
| 12 | Ст. 09Г2С  Труба профильная 80х80х6 – 3 шт по 12 пог. м | ГОСТ 19281-2014/ГОСТ 30245-03 | кг | 502 |
| 13 | Ст. 09Г2С  Труба профильная 100х100х6 – 5 шт по 12 пог. м | ГОСТ 19281-2014/ГОСТ 30245-03 | кг | 1063 |
| 14 | Ст. 09Г2С  Труба профильная 140х60х5 – 31 шт по 12 пог. м | ГОСТ 19281-2014/ГОСТ 30245-03 | кг | 5549 |
| 15 | Ст. 09Г2С  Труба профильная 140х100х8 – 6 шт по 6 пог. м | ГОСТ 19281-2014/ГОСТ 30245-03 | кг | 2026 |
| 16 | Ст. 09Г2С  Труба профильная 150х150х8 – 60 шт по 12 пог. м | ГОСТ 19281-2014/ГОСТ 30245-03 | кг | 25683 |
| 17 | Ст. 3 Квадрат 12х12 мм – 12 пог.м. | ГОСТ 2591-38 | кг | 14 |
| 18 | Ст. 40Х Круг ф 32 – 7 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 4543 - 71/ГОСТ 2590-2006 | кг | 264 |
| 19 | Ст. 40Х Круг ф 40 – 6 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 4543 - 71 /ГОСТ 2590-2006 | кг | 354 |
| 20 | Ст. 40Х Круг ф 45 – 9 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 4543 - 71/ГОСТ 2590-2006 | кг | 672 |
| 21 | Ст. 40Х Круг ф 50 – 8 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 4543 - 71 /ГОСТ 2590-2006 | кг | 737 |
| 22 | Ст. 40Х Круг ф 60 – 8 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 4543 - 71 /ГОСТ 2590-2006 | кг | 1061 |
| 23 | Ст. 40Х Круг ф 70 – 6 шт. по 6 пог.м. | ГОСТ 4543 - 71 /ГОСТ 2590-2006 | кг | 1083 |

**Требования к продукции:**

соответствие ГОСТам, ТУ, что должно быть обязательно подтверждено сертификатами качества;

продукция должна быть изготовлена не ранее 2016 года;

гарантия качества на поставляемую продукцию – не менее 12 месяцев;

номенклатура продукции должна соответствовать заданным параметрам.

**Срок поставки** – В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Возможна досрочная поставка.

**Особые условия поставки:**

продукция должна быть соответствующим образом промаркирована, а именно каждая позиция спецификации должна быть снабжена ярлыком с указанием марки, ГОСТа, диаметра круга и его длины, толщины листа и его размеров, и прочее.

**Условия поставки Товара:**

в связи с ограниченной высотой въездных ворот максимальная высота автомобиля (спойлера) не более 3,5 м.

Начальник участка № 150 Соловьев Н.Ф.